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AIRE ACONDICIONADO CONDUCTO



            
               MODELO:  Nemus Duc 100 UA1

               DEFINICION: Aire Acondicionado Conductos Ariston Nemus Duc 100 UA1 compuesto por unidad interior DUC R32 100 UA1 + unidad exterior MUC R32 100 MMA1-O + Mando a distancia. Capacidad refrigeración: 10,6 kW y calefacción: 11,7 kW. Clase eficiencia refrigeración/calefacción: A++/A+++. Función Auto airflow Match. Bomba de drenaje integrada de serie. NOVEDAD.
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                 Que incluye: 
· 1 Juego de Soportes de Pared 
· 4 SilentBlocks antivibración para el compresor 
· Hasta 3 metros de instalación frigorífica por Ud Interior 
· Hasta 3 metros de interconexión eléctrica 
· Hasta 2 metros de canaleta embellecedora 
· Hasta 3 metros de desagüe por Ud Interior 
· Los trabajos a más de 2,5 metros de altura tendrán un suplemento 
· Desplazamiento hasta 30 km de la capital de la provincia 
· No incluye trabajos de albañilería, pintura ni cualquier otro no detallado específicamente  
OFERTA AL CONTADO 4.150 € (instalación e IVA incluidos).
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