AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4x1 
 
MODELO: 5AMW105U4RQC+ CF25YR4BG + CF25YR4BG + CF25YR4BG + CF35MR0BG

[image: ]DEFINICION:  Aire Acondicionado Hisense Style MultiSplit 4x1 compuesto por unidad exterior 5AMW105U4RQC + unidad interior CF25YR4BG + CF25YR4BG + CF25YR4BG + CF35MR0BG. Gas Refrigerante R32. Unidad exterior Hisense 5AMW105U4RQC con capacidad frío 10,0 kW y calor 11,0 kW. Wifi incluido Clase eficiencia energética A++/A+ en frío/calor. 4 filtros en 1: Catequina, HEPA, Iones de plata y de Vitamina C. Wifi incluido 
 
 
 

 









OFERTA AL CONTADO 3.700 € INSTALACIÓN E IVA INCLUIDO 
 
Instalación Básica de Aire Acondicionado 
· 1 Juego de Soportes de Pared. 
· SilentBlocks antivibración para el compresor. 
· Hasta 3 metros de instalación frigorífica por Ud Interior. 
· Hasta 3 metros de interconexión eléctrica. 
· Hasta 2 metros de canaleta embellecedora. 
· Hasta 3 metros de desagüe por Ud Interior. 
· Desplazamiento hasta 30 km de la capital de la provincia. 
· No incluye trabajos de albañilería, pintura ni cualquier otro no detallado.  
image1.jpeg




image2.jpg




image3.jpeg




